****

**ADDIS ABABA CITY ADMINISTRATION**

**FIRE & DISASTER RISK MANAGEMENT**

**COMMISSION**

**በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር**

**የእሳትና አደጋ ስጋት ስራ አመራር**

**ኮሚሽን**

**002**

**ኢንዱስትሪና ኢንዱስትሪ ነክ ድርጅቶችደህንነት አጠባበቅ የሙያ ምክር፣ ቴክኒክ ድጋፍና ፍተሻ ማድረጊያ ቼክሊስት**

**ቀን**

1. **አጠቃላይ መረጃ**
	1. የተቋሙ ስም–––––––––––––––የሚሰጠው አገልግሎት–––––––––
	2. አድራሻ፡- ከተማ––––––ክ/ከተማ––––––ወረዳ––ልዩ ቦታ---­­­--––––የቤት.ቁ–––––ስልክ.ቁ––––––––ኢሜል––––––––––ፋክስ–––––
	3. ተቋሙ የሚጠቀምበት ህንፃ፡- የግል የመንግስት የኪራይ ከግልየኪራይ ከመንግስት
	4. የህንፃ ወለል ብዛት ––––––––––የሰራተኛ ብዛት––––––––––––––
	5. የተቋሙ ባለቤት---------------------------ስራአስኪያጅ ––––––––––––––––––
	6. የንግድ ስም––––––––––––––––––ካፒታል–––––––––የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር–––––––––––የንግድ ምዝገባ ቁጥር––––––––––የንግድ ስራ መስክ––––––––––– የንግድ ስራ ፍቃድ ቁጥር–––––––––ንግድ ፍቃድ የተሰጠበት ቀን–––––––ፍቃዱ የታደሰበት ቀን–––––––––––
2. **በተቋሙ መሟላት ያለባቸው የደህንነት መስፈርቶች**
3. ተቋሙ የተገነባበት መሳሪያዎች/ቁሳቁስ/ በሙሉ እሳትን የመቋቋም አቅም ስለመኖሩ፡- ተሟልቷል አልተሟላም
4. በአደጋ ጊዜ መጠቀሚያ የሚሆን ብርሃን የሚሰጥ መሳሪያ /emergency light/ ስለመገጠሙ፡- ተገጥሟል አልተገጠመም
5. ተገቢና በቂ የሆነ ጅምር የእሳት ማጥፊያ መሳሪያ ስለመዘጋጀቱ፡- ተዘጋጅቷል አልተዘጋጀም በከፊል
6. አማራጭ የኤሌክትሪክ ኃይል መስጫ /ጄኔሬተር/ ስለመዘጋጀቱና ተገቢና በቂ የእሳት ማጥፊያ መሳሪያ ስለመዘጋጀቱ፡- ተዘጋጅቷል አልተዘጋጀም
7. የእሳት ማጥፊያ መሳሪያዎች ብቃት ስለማረጋገጡ፡- ተረጋግጧል አልተረጋገጠም
8. አስፈላጊ በሆኑ ቦታዎች በየ30 ሜትር ርቀት በግድግዳዎች ላይ የተገጠመ ፋየር ሆስ ስለመኖሩ፣ ተዘጋጅቷል አልተዘጋጀም
9. በፋብሪካው ቅጥር ግቢ ውስጥ ቢያንስ አንድና እንደ ፋብሪካዉ ስፋት በተጨማሪ በየ50 ሜትር ርቀት ላይ አንዳንድ ፒላር ፋየር ሃይድራን ከተሟላ መሳሪያ ጋር ስለመዘጋጀቱ፡-ተሟልቷል አልተሟላም
10. በድርጅቱ ዉስጥ የውሃ ክምችት ቢያንስ ከ115 እስከ 150 ሜትር ኪዩብ ተሟልቷል አልተሟላም
11. በድርጅቱ ዉስጥ በኤሌክትሪክና በነዳጅ የሚሰራ ፋዬር ፓምፕ ስለመዘጋጀቱ፡- ተዘጋጅቷል አልተዘጋጀም የማይመለከተው

**002**

1. እንደ ተቋሙ የስራ ባህሪ አውቶማቲክ የእሳት ማጥፊያ መሳሪያ /Automatic Fire Sprinkler System/ ሲስተም ስለመገጠሙ ተሟልቷል አልተሟላም የማይመለከተው
2. አደጋ መከሰቱን የሚጠቁሙ መሳሪያዎች (detector) ስለመዘጋጀቱ፡- ተዘጋጅቷል አልተዘጋጀም
3. የማንቂያ ደወል /Fire alarm/ ስለመገጠሙ፡- ተገጥሟል አልተገጠመም
4. በአደጋ ጊዜ መውጫ አቅጣጫን የሚያመለክት ንድፍ (Evacuation plan) ስለመዘጋጀቱ፡- ተዘጋጅቷል አልተዘጋጀም
5. የመጀመሪያ ህክምና መስጫ መሳሪያ ስለመዘጋጀቱ፡- ተዘጋጅቷል አልተዘጋጀም
6. የአደጋ ጊዜ መሰብሰቢያ ስፍራ ስለመዘጋጀቱ፡- ተዘጋጅቷል አልተዘጋጀም
7. ሰራተኞች ለእሳትና ሌሎች ድንገተኛ አደጋ መከላከልና መቆጣጠር ስልጠና ስለመወስዳቸዉ፡- ወስደዋል አልወሰዱም
8. የተቋሙን ደህንነት የሚቆጣጠር የአደጋ መከላከልና መቆጣጠር ስልጠና የወሰደ የደህንነት መኮነን /Safety officer/፡- አለ የለም
9. ስልጠና ከወሰዱት ሰራተኞች ዉስጥ የአደጋ ስጋት ቅነሳና መቆጣጠር (safety committee) ቡድን ስለ መኖሩ፡- አለዉ የለዉም
10. የደህንነት ጥበቃ ልምምድ በተቋሙ /Self & Joint Evacuation drill/ ስለመከናወኑ፡- ይከናወናል አይከናወንም
11. የአደጋ ስጋት ቅነሳና ምላሽ አሰጣጥ እቅድ ስለ መዘጋጀቱ /Emergency response plan/ተዘጋጅቷል አልተዘጋጀም
12. የአደጋዎች ትክክለኛ ስፍራ ጠቋሚ መሳሪያ /Central control panel board/ ተሟልቷል አልተሟላም የማይመለከተው
13. የእቃዎች አደራደርና አቀማመጥ ተቀጣጣይ የሆኑና ያልሆኑ ተለይቶ በአግባቡ በመለየት ስለመቀመጣቸው ተቀምጧል አልተቀመጠም
14. የኤሌክትሪክ መስመር ዝርጋታ በጥሩ ሁኔታ ስለመዘርጋቱ ተዘርግቷል አልልተዘረጋም
15. አለምአቀፍ የደህንነት ምልክቶች ማለትም፡- የሚያስጠነቅቁ፣ የሚከለክሉ፣ መረጃ የሚሰጡ እና የሚያስገድዱ የደህንነት ምልክቶች ስለመሟላታቸው፡- ተሟልቷል አልተሟላም በከፊል
16. የአደጋ ጊዜ ማሳወቂያ ስልክ ቁጥሮች /Emergency Tel No/ በአግባቡ ስለማሟላታቸዉ፡- ተሟልቷል አልተሟላም
17. ኢንደስትሪው ወዳለበት ሥፍራ የሚያደርስ በቂ ስፋት ያለው መንገድ ስለመዘጋጀቱ፡-ተሟልቷል አልተሟላም
18. የኢንደስትሪው ቅጥር ግቢ የቃጠሎ አደጋ ማጥፊያ ተሸከርካሪን ማስተናገድ የሚችል ስለመሆኑ፡- ተሟልቷል አልተሟላም
19. በኢንደስትሪው ህንጻ ላይ መብረቅ መከላከያ /lighting arrestor/ ስለመገጠሙ፡- ተሟልቷል አልተሟላም

**002**

1. እንደየ አስፈላጊነቱና የስራዉ ሁኔታ የግል ጉዳት መከላከያ አልባሳት ስለመኖሩ፡- ተሟልቷል አልተሟላም
2. ኢንዱስትሪዎች ውስጥ ለእለቱ ከሚያስፈልገው የምርት ሥራ በስተቀር ምንም አይነት ጥሬ እቃም ሆነ ምርት በማምረቻ ክፍል ውሰጥ ስላለመኖሩ፡- ተሟልቷል አልተሟላም
3. ጣውላ ሲከማች ከሚመለከተው አካል ፈቃድ በተሰጠው አካል በህንጻ ውስጥ ወይም ክምችቱ ከህንጻ ውጭ ሲሆን ከ1.8-2 ሜትር ከፍታ ባለው አጥር ክልል ውስጥ ስለመሆኑ፡- ተሟልቷል አልተሟላም የማይመለከተው
4. ጣውላ ሲከማች የክምችቱ ከፍታ በአካባቢው ለሥራ በሚንቀሳቀሱ ሰዎች ላይ ጉዳት እንዳያስከትል ቁመቱ ከ3 ሜትር ስላለመብለጡ፡- ተሟልቷል አልተሟላም የማይመለከተው
5. የብናኝ መሰብሰቢያ የሚሆን ሲስተም በእያንዳንዱ የእንጨት ሥራ ድርጅት ውስጥ ስለመዘጋጀቱ፡- ተሟልቷል አልተሟላም የማይመለከተው
6. በኢንዱስትሪ ነክ ህንጻ በእያንዳንዱ የሥራ ክፍሎችና ወርክሾፖች ውስጥ ቢያንስ ከሁለት ያላነስ መውጫ በር (Emergency exit) ስለመኖሩ፡- ተሟልቷል አልተሟላም

**በባለሙያዎች የተሰጠ ተጨማሪ አስተያየት**

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

**ተቋሙን ያስፈተሸዉ ኃላፊ/ተወካይ/ባለሙያ፡-**

ስም–––––––––––ኃላፊነት–----------ፊርማ––––––ቀን–––––ስ.ቁ–

**አገልግሎቱን የሰጡ ባለሙያዎች**

1. ስም/Name ––––––––––––––ፊርማ/signature/ –––ቀን–--------
2. ስም/Name ––––––––––––––ፊርማ/signature/ –––ቀን––––

አገልግሎቱ/ስራዉ/የተጀመረበት ሰዓት––––የተጠናቀቀበት––––አጠቃላይ የወሰደው ሰዓት––­­­­­­­­––

 **አገልግሎቱ መሰጠቱን ያረጋገጠው ቡድን መሪ፡-**

ስም –––––––––––––ፊርማ––––––––ቀን ––––––––––

 **አገልግሎቱ መሰጠቱን ያጸደቀዉ ዳይሬክተር (አስተባባሪ)፡-**

ስም –––––––––––––ፊርማ––––––––ቀን ––––––––––