****

**በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር**

**የእሳትና አደጋ ስጋት ስራ አመራር**

**ኮሚሽን**

 **ADDIS ABABA CITY ADMINISTERATION**

**FIR E & DISASTER RISK MANAGEMENT**

**COMMISSION**

**003**

**የተለያዩ መጋዝኖች ደህንነት አጠባበቅ የሙያ ምክር፣ ቴክኒክ ድጋፍና ፍተሻ ማድረጊያ ቼክሊስት**

**ቀን**

1. **አጠቃላይ መረጃ**
	1. የመጋዝኑ ስም–––––––––––––––የሚሰጠው አገልግሎት–––––––––
	2. አድራሻ፡- ከተማ––––––ክ/ከተማ––––––ወረዳ–––ልዩ ቦታ ­­­­­­­––– የቤት.ቁ–––––ስልክ.ቁ––––––––ኢሜል––––––––––ፋክስ–––––
	3. መጋዝኑ የሚጠቀምበት ቦታ፡- የግል የመንግስት የኪራይ ከግልየኪራይ ከመንግስት
	4. የህንፃ ወለል ብዛት ––––––––––የሰራተኛ ብዛት––––––––––––––
	5. የመጋዝኑ ባለቤት/ስራአስኪያጅ/ –––––––––––––––––––––––––
	6. የንግድ ስም––––––––––––––––––ካፒታል–––––––––የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር–––––––––––የንግድ ምዝገባ ቁጥር––––––––––የንግድ ስራ መስክ––––––––––– የንግድ ስራ ፍቃድ ቁጥር–––––––––ንግድ ፍቃድ የተሰጠበት ቀን–––––––ፍቃዱ የታደሰበት ቀን–––––––––––
2. **በመጋዝኑ መሟላት ያለባቸው የደህንነት መስፈርቶች**
3. በእያንዳንዱ ወለል ላይ ተገቢና በቂ የሆነ ጅምር የእሳት ማጥፊያ መሳሪያ ስለመዘጋጀቱ፡- ተዘጋጅቷል አልተዘጋጀም በከፊል
4. የእሳት ማጥፊያ መሳሪያዎች ብቃት ስለማረጋገጡ፡- ተረጋግጧል አልተረጋገጠም
5. በእንዳንዱ ወለል ላይ በአደጋ ጊዜ መጠቀሚያ የሚሆን ብርሃን የሚሰጥ መሳሪያ /emergency light/ ስለመገጠሙ፡- ተገጥሟል አልተገጠመም
6. በእያንዳንዱ ወለለልና አስፈላጊ በሆኑ ቦታዎች በየ30 ሜትር ርቀት በግድግዳዎች ላይ የተገጠመ ፋየር ሆስ ስለመኖሩ፣ ተዘጋጅቷል አልተዘጋጀም የማይመለከተው
7. በህንፃው ዉስጥ በኤሌክትሪክና በነዳጅ የሚሰራ ፋዬር ፓምፕ ስለመዘጋጀቱ፡- ተዘጋጅቷል አልተዘጋጀም የማይመለከተው
8. በየወለሉ አደጋ መከሰቱን የሚጠቁሙ መሳሪያዎች (detector) ስለመዘጋጀቱ፡- ተዘጋጅቷል አልተዘጋጀም
9. በየወለሉ የማንቂያ ደወል /Fire alarm/ ስለመገጠሙ፡- ተገጥሟል አልተገጠመም
10. በእያንዳዱ ወለል ላይ በአደጋ ጊዜ መውጫ አቅጣጫን የሚያመለክት ንድፍ (Evacuation plan) ስለመዘጋጀቱ፡- ተዘጋጅቷል አልተዘጋጀም
11. የመጀመሪያ ህክምና መስጫ መሳሪያ ስለመዘጋጀቱ፡- ተዘጋጅቷል አልተዘጋጀም
12. የአደጋ ጊዜ መሰብሰቢያ ስፍራ ስለመዘጋጀቱ፡- ተዘጋጅቷል አልተዘጋጀም
13. ሰራተኞች ለእሳትና ሌሎች ድንገተኛ አደጋ መከላከልና መቆጣጠር ስልጠና ስለመወስዳቸዉ፡- ወስደዋል አልወሰዱም

**003**

1. የተቋሙን ደህንነት የሚቆጣጠር ባለሙያ /Safety officer /፡- አለ የለም
2. የአደጋ ስጋት ቅነሳና ምላሽ ቡድን፡- አለዉ የለዉም
3. የደህንነት ጥበቃ ልምምድ በተቋሙ /Self Evacuation drill/ ስለመከናወኑ፡- ይከናወናል አይከናወንም
4. የአደጋ ስጋት ቅነሳና ምላሽ አሰጣጥ እቅድ ስለ መዘጋጀቱ /Emergency response plan/ተዘጋጅቷል አልተዘጋጀም
5. ለእሳት አደጋ መቆጣጠሪያ ብቻ የሚያገለግል በቂ የውሃ ክምችት ስለመኖሩ፡- ተሟልቷል አልተሟላም
6. የእቃዎች አደራደርና አቀማመጥ ተቀጣጣይ የሆኑና ያልሆኑ ተለይቶ በአግባቡ በመለየት ስለመቀመጣቸው ተቀምጧል አልተቀመጠም
7. የኤሌክትሪክ መስመር ዝርጋታ በጥሩ ሁኔታ ስለመዘርጋቱ ተዘርግቷል አልልተዘረጋም
8. የአደጋዎች ትክክለኛ ስፍራ ጠቋሚ መሳሪያ /Central control panel board/ ተሟልቷል አልተሟላም የማይመለከተው
9. አውቶማቲክ የእሳት ማጥፊያ መሳሪያ /Automatic Fire Sprinkler System/ ሲስተም ስለመገጠሙ ተሟልቷል አልተሟላም የማይመለከተው
10. አለምአቀፍ የደህንነት ምልክቶች ማለትም ፡- የሚያስጠነቅቁ፣ የሚከለክሉ፣ መረጃ የሚሰጡ እና የሚያስገድዱ የደህንነት ምልክቶች ስለመሟላታቸው፡- ተሟልቷል አልተሟላም በከፊል
11. የአደጋ ጊዜ ማሳወቂያ ስልክ ቁጥሮች /Emergency Tel No/ በአግባቡ ስለማሟላታቸዉ፡- ተሟልቷል አልተሟላም
12. በማንኛዉም የዕቃ ማከማቻ መጋዘን ዕቃዎች ሲደረደሩ እንደዓይነታቸዉና በቃጠሎ አደጋ ጊዜ በሚኖራቸዉ የመቀጣጠል ባህርይ ላይ ተመስርቶ ከጣራዉ አንድ ሜትር፣ ከግድግዳ ግማሽ ሜትር እንደዚሁም በእያንዳንዱ ድርድር መካከል የአንድ ሜትር መተላለፊያ ርቀት ጠብቆ ስለደርደሩ፡- ተሟልቷል አልተሟላም
13. የማከማቻ መጋዘኑ ግንባታ እሳት ለተወሰነ ሰዓት ሊቋቋም የሚችል ስለመሆኑ፡- ይቋቋማል አይቋቋም
14. በመጋዝኑ ዉሥጥ ሁለትና ከሁለት በላይ በር በተለያየ አቅጣጫ ላይ ስለመዘጋጀቱ፡- ተሟልቷል አልተሟላም
15. የአደጋ ጊዜ ማምለጫ በሮች ከዉስጥ ወደ ዉጪ የሚከፈቱ ወይም ወደጎን የሚንሸራተቱ ስለመሆናቸው፡- ተሟልቷል አልተሟላም
16. በመጋዘኑ ግድግዳ እና ጣሪያ ላይ ምንም አይነት ብናኝም ሆነ ሌሎች የእሳት ቃጠሎ አደጋን ሊያስከትሉ ከሚችሉ ነገሮች የፀዳ ስለመሆኑ፡- ተሟልቷል አልተሟላም

**003**

1. መጋዘኑ በግድግዳ የሚከፋፈል ከሆነ የግንባታ መሳሪያ እሳትን ቢያንስ ለ30 ደቂቃ መቋቋም የሚችል ስለመሆኑ፡- ተሟልቷል አልተሟላም
2. የመጋዘኑ ጣሪያ አሰራር ቢያንስ መጠኑ ከ120 ሴ.ሜ ያላነሰ የከፍታ ይዘት እንዲኖረው በማድረግና በግድግዳዉ ዙሪያ በየ23 ሜትር ርቀት ላይ በመስኮት መልክ የማናፈሻ መስመር ስለመዘጋጀቱ፡- ተሟልቷል አልተሟላም
3. መጋዘኑ የአደጋ ደህንነት የብቃት ማረጋገጫ የምስክር ወረቀት ስለመኖሩ፡- ተሟልቷል አልተሟላም
4. የዕቃ ማከማቻ መጋዘን ግንባታው ከመኖሪያ አካባቢ፣ ከጋራዥና ከተለያዩ ድርጅቶች ቢያንስ 50 ሜትር ስለመራቁ፡- ተሟልቷል አልተሟላም
5. የማከማቻ መጋዘኑ መተላለፊያ መንገድ ቢያንስ 2.4 ሜትር ስፋት ያለው ወይም ፎርክሊፍት ማስተላለፍ የሚያስችል ስፋት ስለመኖሩ፡- ተሟልቷል አልተሟላም
6. ተቀጣጣይ ፈሳሾች የተከማቹት በመደርደሪያ ላይ ከሆነ ጎን ለጎን ባሉ መደርደሪያዎችና መካከል ቢያንስ የ1.2 ሜትር ስፋት ያለዉ መተላለፊያ ስለመኖሩ፡- ተሟልቷልአልተሟላም
7. እንደየ አስፈላጊነቱና ስራዉ ሁኔታ የግል ጉዳት መከላከያ አልባሳት ስለመሟላቱ፡- ተሟልቷል አልተሟላም

**በባለሙያዎች የተሰጠ ተጨማሪ አስተያየት**

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

**ተቋሙን ያስፈተሸዉ ኃላፊ/ተወካይ/ባለሙያ፡-**

ስም–––––––––––ኃላፊነት–----------ፊርማ––––––ቀን–––––ስ.ቁ–

**አገልግሎቱን የሰጡ ባለሙያዎች**

1. ስም/Name ––––––––––––––ፊርማ/signature/ –––ቀን–--------
2. ስም/Name ––––––––––––––ፊርማ/signature/ –––ቀን––––

**አገልግሎቱ/ስራዉ** የተጀመረበት ሰዓት––––የተጠናቀቀበት––––አጠቃላይ የወሰደው ሰዓት––­­­­­­­­––

 **አገልግሎቱ መሰጠቱን ያረጋገጠው ቡድን መሪ፡-**

ስም –––––––––––––ፊርማ––––––––ቀን ––––––––––

 **አገልግሎቱ መሰጠቱን ያጸደቀዉ ዳይሬክተር (አስተባባሪ)፡-**

ስም –––––––––––––ፊርማ––––––––ቀን ––––––––––