****

**በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር**

**የእሳትና አደጋ ስጋት ስራ አመራር**

**ኮሚሽን**

 **ADDIS ABABA CITY ADMINISTERATION**

**FIR E & DISASTER RISK MANAGEMENT**

**COMMISSION**

**የትርኢት ማሳያ፣ ሲኒማ ማሳያ፣ የመሰብሰቢያ ቦታዎችና የሙዚቃ ማዘጋጃ አዳራሾች ደህንነት አጠባበቅ የሙያ ምክር፣ ቴክኒክ ድጋፍና ፍተሻ ማድረጊያ ቼክሊስት**

**005**

**ቀን**

1. **አጠቃላይ መረጃ**
	1. የተቋሙ ስም–––––––––––––––የሚሰጠው አገልግሎት–––––––––
	2. አድራሻ፡- ከተማ––––––ክ/ከተማ––––––ወረዳ––ልዩቦታ––––የቤት.ቁ––ስልክ.ቁ––––––––ኢሜል––––––––––ፋክስ––––––––––
	3. ተቋሙ የሚጠቀምበት ህንፃ፡- የግል የመንግስት የኪራይ ከግልየኪራይ ከመንግስት
	4. የህንፃ ወለል ብዛት ––––––––––የሰራተኛ ብዛት––––––––––––––
	5. የተቋሙ ባለቤት------------------------------------------ስራአስኪያጅ –––––––––––––
	6. የንግድ ስም––––––––––––––––––ካፒታል–––––––––የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር–––––––––––የንግድ ምዝገባ ቁጥር––––––––––የንግድ ስራ መስክ––––––––––– የንግድ ስራ ፍቃድ ቁጥር–––––––––ንግድ ፍቃድ የተሰጠበት ቀን–––––––ፍቃዱ የታደሰበት ቀን–––––––––––
2. **በተቋሙ መሟላት ያለባቸው የደህንነት መስፈርቶች**
3. ከእያንዳንዱ ወለል ጋር የተገናኘና በቀጥታ ወደ አደጋ ጊዜ መሰብሰቢ ቦታ ለመሄድ የሚያስችል በአደጋ ጊዜ መገልገያ ተለዋጭ ደረጃ ስለመዘጋጀቱ፡- ተዘጋጅቷል አልተዘጋጀም
4. በአደጋ ጊዜ መውጫ ደረጃ በኩል የሚገጠም በር እሳትና ሙቀት ቢያንስ ለ30 ደቂቃ ያህል መቋቋም የሚችል፣ ጭስ የማያሳልፍ፣ በራሱ ጊዜ የሚዘጋ ስለመሆኑ፡- ተዘጋጅቷል አልተዘጋጀም
5. የህንጻው ግንባታ እሳትን የሚቋቋም ስለመሆኑ፡-ይቋቋማልአይቋቋምም
6. በእንዳንዱ ወለል ላይ በአደጋ ጊዜ መጠቀሚያ የሚሆን ብርሃን የሚሰጥ መሳሪያ /emergency light/ ስለመገጠሙ፡- ተገጥሟል አልተገጠመም
7. በእያንዳንዱ ወለል ላይ ተገቢና በቂ የሆነ ጅምር የእሳት ማጥፊያ መሳሪያ ስለመዘጋጀቱ፡- ተዘጋጅቷል አልተዘጋጀም በከፊል
8. የእሳት ማጥፊያ መሳሪያዎች ብቃት ስለማረጋገጡ፡- ተረጋግጧል አልተረጋገጠም
9. በእያንዳንዱ ወለለልና አስፈላጊ በሆኑ ቦታዎች በየ30 ሜትር ርቀት በግድግዳዎች ላይ የተገጠመ ፋየር ሆስ ስለመኖሩ፣ ተዘጋጅቷል አልተዘጋጀም የማይመለከተው
10. በህንፃው ዉስጥ በኤሌክትሪክና በነዳጅ የሚሰራ ፋዬር ፓምፕ ስለመዘጋጀቱ፡- ተዘጋጅቷል አልተዘጋጀም የማይመለከተው

**005**

1. በትርኢት ማሳያው ክፍልና አስፈላጊ በሆኑ ቦታዎች ላይ ጭስን የሚጠቁም መሳሪያ /Smoke detector/ ስለመገጠሙ፡- ተዘጋጅቷል አልተዘጋጀም
2. በየወለሉ የማንቂያ ደወል /Fire alarm/ ስለመገጠሙ፡- ተገጥሟል አልተገጠመም
3. በእያንዳዱ ወለል ላይ በአደጋ ጊዜ መውጫ አቅጣጫን የሚያመለክት ንድፍ (Evacuation plan) ስለመዘጋጀቱ፡- ተዘጋጅቷል አልተዘጋጀም
4. የመጀመሪያ ህክምና መስጫ መሳሪያ ስለመዘጋጀቱ፡- ተዘጋጅቷል አልተዘጋጀም
5. በአደጋ ጊዜ መዉጫ በሮችና መተላለፊያዎች፡- አለዉ የለዉም
6. የአደጋ ጊዜ መሰብሰቢያ ስፍራ ስለመዘጋጀቱ፡- ተዘጋጅቷል አልተዘጋጀም
7. ሰራተኞች ለእሳትና ሌሎች ድንገተኛ አደጋ መከላከልና መቆጣጠር ስልጠና ስለመወስዳቸዉ፡- ወስደዋል አልወሰዱም
8. የተቋሙን ደህንነት የሚቆጣጠር ባለሙያ /Safety officer /፡- አለ የለም
9. የአደጋ ስጋት ቅነሳና ምላሽ ቡድን፡- አለዉ የለዉም
10. የደህንነት ጥበቃ ልምምድ በተቋሙ /Self Evacuation drill/ ስለመከናወኑ፡- ይከናወናል አይከናወንም
11. የአደጋ ስጋት ቅነሳና ምላሽ አሰጣጥ እቅድ ስለ መዘጋጀቱ /Emergency response plan/ተዘጋጅቷል አልተዘጋጀም
12. በህንጻው በቂ የውሃ ክምችት ቢያንስ ከ115 እስከ 150 ሜትር ኪዩብ ተሟልቷል አልተሟላም
13. የእቃዎች አደራደርና አቀማመጥ ተቀጣጣይ የሆኑና ያልሆኑ ተለይቶ በአግባቡ በመለየት ስለመቀመጣቸው ተቀምጧል አልተቀመጠም
14. የኤሌክትሪክ መስመር ዝርጋታ በጥሩ ሁኔታ ስለመዘርጋቱ ተዘርግቷል አልልተዘረጋም
15. የአደጋዎች ትክክለኛ ስፍራ ጠቋሚ መሳሪያ /Central control panel board/ ተሟልቷል አልተሟላም የማይመለከተው
16. አውቶማቲክ የእሳት ማጥፊያ መሳሪያ /Automatic Fire Sprinkler System/ ሲስተም ስለመገጠሙ ተሟልቷል አልተሟላም የማይመለከተው
17. አለምአቀፍ የደህንነት ምልክቶች ማለትም ፡- የሚያስጠነቅቁ፣ የሚከለክሉ፣ መረጃ የሚሰጡ እና የሚያስገድዱ የደህንነት ምልክቶች ስለመሟላታቸው፡- ተሟልቷል አልተሟላም በከፊል
18. የአደጋ ጊዜ ማሳወቂያ ስልክ ቁጥሮች /Emergency Tel No/ በአግባቡ ስለማሟላታቸዉ፡- ተሟልቷል አልተሟላም
19. የመቀመጫዎቹ ስፋት ከ450 ሚ.ሜ ቁመቱ ከ550 ሚ.ሜ እንዲሁም በየድርድሩ መሀከል ያለው ክፍተት ከ360 ሚ.ሜ ያላነሰ፣ ከአንድጫፍ ወደ ሌላ ጫፍ የሚዘረጋው ወንበር ብዛት 14፣ ነገር ግን ባለአንድ አቅጣጫ መተላለፊያ ከሆነ ከ7 መቀመጫ ያልበለጠ ሆኖ ስለመዘጋጀቱ፡- ተዘጋጅቷል አልተዘጋጀም
20. በትርኢት ማሳያው መድረክ ላይ የሚገጠሙ የትእይንት መከለያ መጋረጃ፣ የወለል ምንጣፎች እሳት ቢያንስ ቢያንስ ለ30 ደቂቃ የመቋቋም ብቃት ያላቸው ስለመሆኑ፡- ተዘጋጅቷል አልተዘጋጀም

**005**

1. የቲያትር፣ ሲኒማ፣ የመሰብሰቢያ፣ ትርኢት ማዘጋጃ አዳራሾች መቀመጫዎቻቸው በሙሉ ከወለሉ ጋር የታሰሩና የማይንቀሳቀሱ ስለመሆናቸው፡- ተሟልቷል አልተሟላም

**በባለሙያዎች የተሰጠ ተጨማሪ አስተያየት**

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

**ተቋሙን ያስፈተሸዉ ኃላፊ/ተወካይ/ባለሙያ፡-**

ስም–––––––––––ኃላፊነት–----------ፊርማ––––––ቀን–––––ስ.ቁ–

**አገልግሎቱን የሰጡ ባለሙያዎች**

1. ስም/Name ––––––––––––––ፊርማ/signature/ –––ቀን–--------
2. ስም/Name ––––––––––––––ፊርማ/signature/ –––ቀን––––

 **ስታንዳርድ፡- አገልግሎቱ/ስራዉ** የተጀመረበት ሰዓት––––የተጠናቀቀበት––––አጠቃላይ የወሰደው ሰዓት––­­­­­­­­––

 **አገልግሎቱ መሰጠቱን ያረጋገጠው ቡድን መሪ፡-**

ስም –––––––––––––ፊርማ––––––––ቀን ––––––––––

 **አገልግሎቱ መሰጠቱን ያጸደቀዉ ዳይሬክተር (አስተባባሪ)፡-**

ስም –––––––––––––ፊርማ––––––––ቀን ––––––––––